LuxDiag — 조립 PC 출고 검사
====================================================================

■ 쓰는 법

  바탕화면 또는 시작 메뉴의 "LuxDiag 출고 검사" 를 실행합니다.
  관리자 권한을 묻는 창이 뜨면 "예" 를 누릅니다.

  화면에서
    ① 이 PC 의 구성이 맞는지 확인합니다
    ② 검사 등급을 고릅니다 (기본 10분 / 표준 30분 / 정밀 1시간 / 출고 인증 1시간 30분)
    ③ "검사 시작" 을 누릅니다  (Enter 로도 됩니다)

  등급을 고르면 그 등급이 "확인하지 않는 것" 이 아래에 나옵니다.
  숨기지 않고 성적서에도 그대로 적히니, 고객에게 그대로 보여 주셔도 됩니다.


■ 처음 쓰는 PC 에서

  화면 위에 노란 안내가 뜨면 센서 드라이버가 없는 것입니다.
  시작 버튼 오른쪽 클릭 → "터미널(관리자)" 을 열고 아래를 붙여넣습니다.

      winget install namazso.PawnIO

  설치 후 프로그램에서 "다시 확인" 을 누릅니다.

  ※ 이 드라이버가 없으면 온도를 읽지 못하고,
     온도를 읽지 못하면 프로그램이 부하 검사를 아예 시작하지 않습니다.
     (온도 감시 없이 부하를 거는 것은 위험하기 때문입니다.)


■ 검사 중 화면 보는 법

  맨 위 큰 글씨   지금 상태 — 3미터 떨어져서도 읽힙니다
  시간 4칸        경과 / 남은 시간 / 목표 / 몇 번째 단계
  가운데 목록     ✓ 끝남   ▶ 진행 중   · 아직
  오른쪽 막대     한계까지 남은 여유. 막대가 길수록 여유가 많습니다
  아래 검은 창    프로그램이 실제로 하고 있는 일

  검사 중에는 그 PC 로 다른 작업을 하지 마십시오.
  다른 프로그램이 돌면 측정값이 흔들려 판정을 신뢰할 수 없습니다.


■ 검사가 끝나면

  합격 / 불합격 도장과 함께 요약이 나옵니다.
    "성적서 열기"  브라우저로 봅니다
    "PDF 열기"     고객에게 드리는 파일
    "폴더 열기"    원본이 있는 곳


■ 자주 나오는 것 (전부 정상입니다)

  "전원부 온도, 12V 전압 — 측정 불가"
      메인보드가 그 센서를 제공하지 않는 것입니다. 고장이 아닙니다.
      성적서에는 "측정하지 못했다" 고 정직하게 적힙니다.

  "재부팅·절전 사이클 — 미실시"
      아직 실기 검증 전이라 꺼 둔 항목입니다.

  "메모리 전 영역 검사 — 확인하지 않음"
      윈도우 위에서 도는 검사는 윈도우가 쓰는 메모리를 볼 수 없습니다.
      등급을 올려도 마찬가지이며, 별도 부팅 검사 도구가 필요합니다.

  검사 시작 온도가 60°C 를 넘으면 진행하지 않습니다.
      쿨러 밀착·먼지·팬 상태를 먼저 확인하라는 뜻입니다.


■ 알아 두실 것

  · 부품을 손상시키지 않도록 만들었습니다. 부하를 한 번에 최대로 올리지 않고
    계단식으로 올리며, 온도가 한계에 가까워지면 부하를 줄이고 그래도 안 되면
    멈춥니다. 한 번 멈추면 스스로 다시 시작하지 않습니다.

  · 온도가 높다고 불량이 아닙니다. 요즘 CPU 는 설계상 90°C 이상까지 스스로
    올려 성능을 냅니다. 이 프로그램은 온도 숫자로 판정하지 않습니다.

  · 검사 항목 설명:  https://405.kr/check/


■ 명령으로 쓰실 분

  "명령으로 쓰기 (고급).cmd" 를 실행하면 콘솔판이 열립니다.
  원격 AS 진단(--dumps), 부하 강도 확인(--intensity) 등이 있습니다.


====================================================================
럭스시스템 · 경기도 군포시 번영로 40, 201호 · 031-393-0144
